Tarjeta Skycube 1.0 (2009)
--------------------------

Placa de 2 caras

Ficheros suministrados:
(no se ha hecho "mirror" de ninguno)

GERBER:

* skycube-Cobre.pho            : Cara inferior
* Skycube-Cobre-Mask.pho       : Máscara de soldadura. Cara inferior
* skycube-Cobre-Serigrafia.pho : Serigrafias cara inferior

* skycube-Comp.pho             : Cara superior
* skycube-Comp-Mask.pho        : Máscara de soldadura. Cara superior
* skycube-Comp-Serigrafia.pho  : Serigrafias cara superior

TALADROS:

* Skycube-Taladros.drl

Ficheros segun norma GERBER 274X, en formato 3.4 (cada coordenada tiene 7 cifras, 3 de parte entera y 4 de parte fraccionaria, expresado en pulgadas)

Fichero de Taladros en formato EXCELLON
(expresado en milimetros)
